|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Testul** | **Failed/Success** |
|  | Se introduce in label pentru ip o adresa eronata (o valoare diferită de forma xxx.x.x.x->localhost, spre exemplu). Se semnalizează faptul ca adresa este incorectă. | Failed inițial; după numeroase îmbunătățiri, se acceptă doar o valoare validă a unui IP. În final, success. |
|  | Se introduc numere negative pentru parametrii de input/output. Se semnalizează faptul că valorile trebuie să fie pozitive pentru a avea un rezultat funcția apelată. | Success. |
|  | Portul este greșit introdus (portul nu este de forma abcd-un număr din 4 cifre). Se semnalizează faptul că trebuie introdus un port valid. | Success. |
|  | Orice altă greșeală de scriere a parametrilor în form determină anularea datelor introduse. | Success |
|  | Dacă datele sunt introduse corect, se preiau și se introduc în baza de date care conține câmpuri necesare pentru un PC (ip,port,input,output,tipul funcției). | Success |
|  | Se introduc date în form, dar un câmp rămâne necompletat. Datele sunt anulate și se cere reintroducerea datelor corecte și completarea tuturor câmpurilor. | Success. |
|  | Se introduce portul la care se realizează comunicarea cu un PC și se cere anularea conexiunii. Se apasă pe butonul de ștergere iar informațiile legate de respectivul PC (IP, port, Input, Output, tipul funcției) sunt șterse. | Success |